ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ


Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения _______ 2025 г.


О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бодайбинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бодайбинского городского поселения от 27.01.2015 г. № 01-па 


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, в целях обеспечения устойчивого развития территорий и благоприятных условий жизнедеятельности, Дума Бодайбинского городского поселения,
РЕШИЛА:
[bookmark: _Hlk38551815]1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Бодайбинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бодайбинского городского поселения от 27.01.2015 №01-па (далее - МНГП), следующие изменения и дополнения:
1.1. Главу 2 «Термины и определения», раздела I МНГП дополнить подпункт 1:
1.1.1. после слов «нарушений условий жизнедеятельности людей» абзацем следующего содержания:
«Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя(ей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);
Велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.
Иные понятия употребляются в значениях, установленных федеральным и региональным законодательством.».
1.1.2. после слов «о требованиях пожарной безопасности» абзацем следующего содержания:
«СИМ – средство индивидуальной мобильности».
1.2. пункт «Иные нормативные правовые акты Российской Федерации» Главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»
1.3. пункт «Своды правил по проектированию и строительству (СП)» Главы 4 дополнить абзацами:
«СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112, введен в действие 8 июля 2003 года);
	СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр);
	СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181);
СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП 11-77*» (утвержден приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр).»;
1.4. Подпункт 15 Главы 10 «Зона транспортной инфраструктуры», раздела II МНГП изложить в следующей редакции:
«Велокоммуникации при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018 на территории жилых и промышленных районов, особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения.
Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы, велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и СИМ.  
Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, следует принимать не более 25 км/ч.
Расчетный показатель обеспеченности велосипедными дорожками не устанавливается и не нормируется.
В случае устройства велокоммуникаций принимаются следующие показатели, согласно таблице 23.1.

Таблица № 23.1. Ширина велокоммуникаций
	№ п/п
	Тип велокоммуникации
	Ширина полосы при движении

	
	
	одностороннем
	двустороннем

	1
	2
	3
	4

	1.
	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,0 м
	-

	2.
	Полоса, совмещенная с проезжей частью
	1,5 м*
	-

	3.
	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,5 м
	1,0 м

	4.
	Велосипедная дорожка
	1,0 м
	1,0 м

	Примечание. Знаком «*» отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.


Вместимость парковки для СИМ следует принимать не менее, чем 5% от общего   числа парковочных мест, предназначенных для автомобилей. В пересчете это одна велосипедная парковка (6-8 стоек) на каждые 40 автомобилей. Одна стойка представляет 2 парковочных места»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом  печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru.
3.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.  



Председатель Думы                                                                Глава Бодайбинского
Бодайбинского городского поселения                                муниципального образования

___________________ А.А. Дударик                                   ________________ А.В. Ботвин
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