О изменениях в ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»».
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С 1 января 2026 года с правом досрочного применения вводится в действие Изменение № 1 к ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Данные изменения предусматривают добавление новых знаков: 
Знак 6.16.1 «Стоп-линия» вертикального расположения для установки перед регулируемыми перекрестками, регулируемыми пешеходными переходами, железнодорожными переездами. 
Знак 8.3.4 и 8.3.5 «Направление действия» будет применяться для указания дороги или проезжей части, стороны дороги или проезжей части, на которую распространяется действие знака. 
Знак 8.5.8 «Время действия» будет применяться для указания дней недели или времени суток, месяцев, когда действует знак. 
Знак 8.15.1 «Глухие пешеходы» будет применяться совместно со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 перед пешеходными переходами, расположенными в непосредственной близости от объектов, которые посещают глухие и слабослышащие. 
Знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» будет применяться для обозначения искусственной неровности и информирования водителей транспортных средств о скорости, с которой рекомендуется двигаться при ее проезде.
Кроме того, скорректированы размеры парковочного места. Например, с 2,5 х 6,5 м до 2,25 х 6,5 м уменьшен размер парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части для легковых автомобилей.

Прокуратура города разъясняет 
 
